Winsocket

Zadanie 1 - Skaner portów

Napisz program skanujący porty pod zadanym adresem IP. Domyślnie skanowanie obywa się w zakresie 0-65535 na localhost. Aplikacja pozwala ustawić adres IP (lub zakres adresów) i zakres portów. Dla każdego aktywnego portu wyświetlany jest stosowny komunikat. Adres IP pobierany jest z kontrolki IP Addres Control, numery portów z kontrolek EDIT zaś komunikaty o aktywnych portach wypisyswane są w kontrolce ListBox

Przydatne funkcje

Kontrolki Common controls: plik nagłównowy Commctrl.h i biblioteka Comctl32.lib

IP Address Control

komunikaty IPM_GETADDRESS, IPM_SETADDRESS

IP Address Macros:
MAKEIPADDRESS
FIRST_IPADDRESS
SECOND_IPADDRESS
THIRD_IPADDRESS
FOURTH_IPADDRESS

List Box

komunikat: LB_ADDSTRING

Winsock: plik nagłówkowy winsock2.h i biblioteka WS2_32.lib

WSAStartup, WSACleanup()
inicjalizacja WinSocket

socket, closesocket()
tworzenie gniazda / zamykanie gniazda

bind
kojarzy gniazdo z lokalnym adresem

struktura sockaddr_in: informacje o adresie IP, porcie

inet_addr
zamienia adres IP z postaci łańcucha znakowego do postaci liczby całkoiwtej

htons
transfrormacja liczby short wymagana przy definiowaniu portu w protokole AF_INET i AF_INET6

htonl
transformacja liczby long wymagana przy określaniu adresu IP ww protokole AF_INET i AF_INET6

shutdown
wyłącza wysyłanie/odbiór danych przez gniazdo